**$\_menge& Stück yoshteq – Industrietor 4711**

Das Torblatt besteht aus aus Polyurethan-ausgeschäumten (FCKW-frei), verzinkte Stahlsektionen. Oberfläche der Paneele RAL9002 .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Wert | $\_EG\_design& |
| lichte Breite | $\_flb& mm |
| lichte Höhe | $\_flh& mm |
| Anzahl Felder | $\_feld& |
| Anzahl Sektionen | $\_sekt& |
| seitl. Platz rechts | $\_plre& mm |
| seitl. Platz links | $\_plli& mm |
| Einschubtiefe | $\_est& mm |
| Sturzhöhe | $\_sth& mm |

**Ausführung:** Laufschienen und Zarge in $\_decoralls&, $\_decouml&-Beschlag,
Torsionsfedern sind ausgelegt für $\_lw& Lastwechsel