**$\_menge& Stück yoshteq – Industrietor 4712**

Das Torblatt besteht aus aus Polyurethan-ausgeschäumten (FCKW-frei), verzinkte Stahlsektionen. Oberfläche der Paneele RAL9002 .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Wert |  |
| lichte Breite | $\_flb& mm |
| lichte Höhe | $\_flh& mm |
| Anzahl Felder | $\_feld& |
| Anzahl Sektionen | $\_sekt& |
| seitl. Platz rechts | $\_plre& mm |
| seitl. Platz links | $\_plli& mm |
| Einschubtiefe | $\_est& mm |
| Sturzhöhe | $\_sth& mm |
| $\_BB\_1\_schl2<>00&Anzahl Türsektionen $\_EB\_1& | $\_BB\_1\_schl2<>00&$\_asschl& $\_EB\_1& |
| $\_BB\_1\_schl2<>00&Türhöhe $\_EB\_1& | $\_BB\_1\_schl2<>00&$\_tuerh& mm$\_EB\_1& |
| $\_BB\_1\_schl2<>00&Türdrückerhöhe $\_EB\_1& | $\_BB\_1\_schl2<>00&$\_dhvb& mm$\_EB\_1& |

**Ausführung:** Laufschienen und Zarge in $\_decoralls&, $\_decouml&-Beschlag,  
Torsionsfedern sind ausgelegt für $\_lw& Lastwechsel