Firma

Stahlmuster AG

Werner Mustermann

Hauptstrasse 5

DE-76764 Rheinzabern

**Angebots-Nummer 1-56565/2011**

Sehr geehrter Herr Mustermann,

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 1.7.2011

Übersicht der Positionen

**1 Stück yoshteq – Industrietor 4711**

Das Torblatt besteht aus aus Polyurethan-ausgeschäumten (FCKW-frei), verzinkte Stahlsektionen. Oberfläche der Paneele RAL9002 .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Wert |  |
| lichte Breite | 3000 mm |
| lichte Höhe | 3000 mm |
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl Sektionen | 5 |
| seitl. Platz rechts | 500 mm |
| seitl. Platz links | 500 mm |
| Einschubtiefe | 5600 mm |
| Sturzhöhe | 500 mm |

**Ausführung:** Laufschienen und Zarge in verzinkt, Standard-Beschlag,  
Torsionsfedern sind ausgelegt für 25000 Lastwechsel

**2 Stück yoshteq – Industrietor 4712**

Das Torblatt besteht aus aus Polyurethan-ausgeschäumten (FCKW-frei), verzinkte Stahlsektionen. Oberfläche der Paneele RAL9002 .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Wert |  |
| lichte Breite | 4000 mm |
| lichte Höhe | 3500 mm |
| Anzahl Felder | 4 |
| Anzahl Sektionen | 5 |
| seitl. Platz rechts | 500 mm |
| seitl. Platz links | 500 mm |
| Einschubtiefe | 5600 mm |
| Sturzhöhe | 500 mm |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Ausführung:** Laufschienen und Zarge in verzinkt, Standard-Beschlag,  
Torsionsfedern sind ausgelegt für 50000 Lastwechsel

Die Lieferung erfolgt sofort nach Zahlungseingang

Mit freundlichen Grüßen

Stahlmuster AG