Firma

Stahlmuster AG

Werner Mustermann

Hauptstrasse 5

DE-76764 Rheinzabern

**Angebots-Nummer 1-56565/2011**

Sehr geehrter Herr Mustermann,

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 1.7.2011

**Ausführung:** Laufschienen und Zarge in verzinkt, Standard-Beschlag,  
Torsionsfedern sind ausgelegt für 25000 Lastwechsel  
- Schlupftür (durch konstruktionsbedingte Schwelle lediglich durch Einzelabnahme als Fluchttür geeignet) nach außen öffnend, mit Obentürschließer, Alu-Drücker-Garnitur mit Schloss für baus. PZ vorgerichtet, Einfassprofile in E6/EV1 eloxiert

**Ausführung:** Laufschienen und Zarge in RAL 2004, Dachfolge-Beschlag,  
Torsionsfedern sind ausgelegt für 50000 Lastwechsel

Mit freundlichen Grüßen

Stahlmuster AG